Checklist de vistoria e entrega de obra
Obra: ____________________________________________
Endereço: ____________________________________________
Tipo de vistoria: ( ) durante a obra ( ) entrega final: ____________________________________________
Data: ____________________________________________
Hora: ____________________________________________
Quem entrega: ____________________________________________
Quem recebe: ____________________________________________
Em cada item, escreva C (conforme), R (reparar) ou NA (não se aplica). Todo R vai para o quadro de ressalvas no fim.
1. Documentos e chaves
•  (   ) Projetos e memorial descritivo na versão executada
•  (   ) Manuais e notas dos equipamentos instalados
•  (   ) Chaves de todas as portas, portões e cadeados, testadas
2. Em todos os ambientes
•  (   ) Paredes e teto sem trinca, mancha de umidade ou bolha na pintura
•  (   ) Pintura uniforme, sem escorrido e com recorte limpo
•  (   ) Piso nivelado, sem peça solta, trincada ou som oco
•  (   ) Rejunte completo e rodapé alinhado
•  (   ) Portas abrem, fecham e trancam sem raspar
•  (   ) Janelas correm, travam e vedam; vidros sem risco
•  (   ) Tomadas e interruptores funcionam, com espelho fixo
•  (   ) Pontos de luz acendem em todos os comandos
3. Cozinha, banheiros e área de serviço
•  (   ) Torneiras, registros e chuveiros abrem e fecham sem pingar
•  (   ) Pias, ralos e vasos escoam rápido e sem retorno de cheiro
•  (   ) Descarga funciona e a caixa acoplada não vaza
•  (   ) Piso com caimento para o ralo, sem poça depois de molhar
•  (   ) Sem vazamento embaixo de pias e tanques depois de dez minutos de água corrente
•  (   ) Azulejo alinhado, sem peça trincada
•  (   ) Bancadas fixas e vedadas na parede
•  (   ) Ponto de água quente e de gás testados
4. Elétrica geral
•  (   ) Quadro de disjuntores com os circuitos identificados
•  (   ) Cada disjuntor desliga o circuito que a etiqueta indica
•  (   ) Chuveiros ligam e aquecem sem desarmar o disjuntor
5. Cobertura e fachada
•  (   ) Telhas inteiras e alinhadas; cumeeira e rufos fixos
•  (   ) Calhas e descidas limpas, testadas com água
•  (   ) Laje e forro sem mancha de infiltração
•  (   ) Reboco e pintura externos sem fissura
•  (   ) Peitoris e soleiras com caimento para fora
6. Área externa e limpeza
•  (   ) Muros, portões e calçada concluídos e no prumo
•  (   ) Caixa de água limpa, tampada e sem vazamento
•  (   ) Caixas de inspeção e de gordura tampadas e acessíveis
•  (   ) Obra limpa, sem entulho, sobra de material ou respingo de tinta
Leituras e ressalvas
Leitura do medidor de água: ____________________________________________
Leitura do medidor de energia: ____________________________________________
1.  Ambiente: ____________ Defeito: ____________________ Corrigir até: ____/____/______
2.  Ambiente: ____________ Defeito: ____________________ Corrigir até: ____/____/______
3.  Ambiente: ____________ Defeito: ____________________ Corrigir até: ____/____/______
4.  Ambiente: ____________ Defeito: ____________________ Corrigir até: ____/____/______
________________________________________
Quem entrega
________________________________________
Quem recebe
Modelo gratuito do ConstruSoft. Adapte à sua obra; não substitui a orientação de advogado nem a vistoria do responsável técnico.
